9

9. 复印

9.1. 普通复印

1. 将原稿面朝下放入玻璃稿台中。

| 注： | • 在复印过程中，请勿打开压盖，以免影响画质。 • 有关“纸张与原稿使用步骤”，请见章节2.5。

2. 按操作面板上的“复印”按钮，按“OK”键进入复印模式。

| 注： | • 打印机开机或重启时会自动进入复印模式。

3. 按方向键“▲”或“▼”选择“1.画质”“2.明暗度”“3.缩放”“4.多页合一”“5.克隆复印”“6.纸张设置”，进行复印设置。

4. 按“开始”键，开始复印。

9.2. 票据复印

按“票据复印”键可进入“票据复印”模式，用于复印出高清晰度的票据。

票据复印步骤：

1. 按“票据复印”键使其切换至“票据复印”模式，此时 LCD 主界面显示画质的位置变为显示“票据”；

2. 票据放在扫描平台上，按“开始”键，此时 LCD 提示“复印中…”；

3. 扫描完成后，打印出票据。

9.3. 身份证复印

按“身份证复印”键可进入“身份证复印”模式，用于复印身份证件等双面证件。

身份证复印步骤：

1. 按“身份证复印”键使其切换至“身份证复印”模式，此型号打印机支持四种身份证复印格式，分别为：全页上下、半页上下、半页左右、A5长边，如下图：

(1) (2) (3) (4)

2. 把证件放至扫描平台的左半区域，橙色区域为身份证复印方式1的放置区域，蓝色区域是方式2、3、4的放置区域，蓝色区域对应的扫描平台上方和左边使用刻度线标识，蓝色区域与边界的距离为5mm。按“开始”键开始复印，此时 LCD 提示“复印中… ”；

3. 第一面扫描完成后，LCD 第一行显示“身份证翻面： 开始”，第二行显示“结束扫描： OK”；

4. 若需要复印身份证的第二面，则打开压盖，将身份证翻面，放置在同一区域，按下“开始”键后，LCD 提示“复印中…”；扫描完成后，身份证的正反两面被复印到同一张纸的同一面上；

5. 若只需要复印身份证一面则按“OK”键结束扫描，此时，只有身份证的一面被复印到纸的一面上。

9.4. 取消复印操作

如果您想取消复印操作，请按“取消”键。LCD 屏幕上会提示“取消中 ...”。