一键GHOST v2020.07.20 优盘版 说明文档（更详尽的图解说明请看HELP.chm）

一、安装:

所谓"优盘",本软件特指所有USB磁盘，包括普通U盘、读卡器+存储卡、移动硬盘等。
为叙述方便,下文统一称之为"U盘".

安装步骤:
 
1_初始化 (一般情况下,U盘出厂时已经做好了初始化,此步可跳过.)

   初始化就是用U盘芯片厂商提供的量产工具/使用者管理工具,对U盘进行低级格化等操作,
   当U盘有严重问题时,能让U盘起死回生;管理工具的分区/格式化功能可提高引导成功率.
   相关下载: http://bbs.wuyou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=140485
   使用方法: 略(各个U盘采用芯片都不一样,所以使用的工具也不一样,一般都自带说明.) 

2_引导设置

   相关文件: 2_引导设置.exe (即BOOTICE)
   具体步骤: 如下.

   (1)启动BOOTICE

   插入U盘->双击"2_引导设置.exe"即可进入BOOTICE主界面,【目标磁盘】下
   会自动检测到本地硬盘和U盘,一般情况会自动定位到首个U盘,如果没有自动定位
   到你的U盘,请手动选择U盘即可.主界面下方有5个按钮,选择4个按钮【分区管理】。

   (2)重新分区并格式化（注意：将会删除U盘所有数据，请事先做好重要文件的备份）

   方案A：仅适于“普通U盘”或“读卡器+存储卡”，不适于“移动硬盘”。
   本例使用的是“朗科U235型8G的普通U盘”。
   ①点击“重新分区”按钮
   ②“启动模式”选择“USB-HDD模式（单分区）”(如果是2004年之前生产的早期U盘或
     早期电脑可选择“USB-ZIP模式”)，点击“下一步”
   ③“文件系统”选择“NTFS”（如果不考虑日后存放4G以上GHO等大文件，也可选择
   默认值“FAT32”）
   ④“卷标”必须输入“GHOST”，然后，可选择“优化分区结构....”
   ⑤点击“确定”
   以后按提示操作即可，程序将自动执行分区、格式化、分配盘符等工作，完成后请关闭
   BOOTICE，拔掉U盘。

   方案B：仅适于“移动硬盘”，不适于“普通U盘”或“读卡器+存储卡”。
   本例使用的是“日立500G移动硬盘”。
   本例需要另外下载DiskGenius(硬盘维护工具),下载地址: http://www.diskgenius.cn ,
   一般使用“x86免费版”即可。
   下载后解压到硬盘任意位置,双击运行diskgenuis.exe即可打开该工具。
   ①选择以“HD1:”开头的（移动硬盘）这一项
   ②点击“快速分区”按钮，弹出“快速分区”窗口
   ③“分区数目”里选择“自定”（默认2个分区）
   ④第1分区的文件系统推荐选择“FAT32”，以提高引导成功率；容量尽量使用默认值
  （本例为25GB）；“卷标”必须改成“GHOST”。
     第2分区使用默认值NTFS，以便存储大于4G的GHO等大文件；容量是自动算出的，
     不要改变；卷标随意（本例使用的默认值“软件”）。
   ⑤点击“确定”
   以后按提示操作即可，程序将自动执行分区、格式化、分配盘符等工作，完成后请
   关闭DiskGenius，拔掉移动硬盘。

   (3)设置“主引导记录”
   重新插入U盘->重新运行BOOTICE->【主引导记录】->UltraISO USB-HDD+……->
   安装/配置->UltraISO USB-HDD+->提示成功->关闭退出BOOTICE，拔掉U盘。
   (如果是2004年之前生产的早期U盘或早期电脑可选择“UltraISO USB-ZIP+模式”)


   (4)设置“分区引导记录”
   重新插入U盘->重新运行BOOTICE->【分区引导记录】->GRUB4DOS……->
   安装/配置->默认文件名GRLDR改成GYLDR->确定-> 提示成功->
   关闭退出BOOTICE，拔掉U盘。

   (5)复查:重插U盘,重新运行"2_引导设置.exe", 再次分别进入【分区管理】之“重新
    分区”、【主引导记录】、【分区引导记录】,看看是否与(2)、(3)、(4)
    选择的一致,如果不一致请重新"安装/设置".
    (一般情况,如果自信没有误操作,此步可跳过)

   说明：1、非首次安装（包括修复安装和升级安装），以上步骤均可跳过。
   2、如果切换到“超级急救盘”或其它基于GRLDR的系统，仅需将【分区引导记录】的
   GYLDR改名为GCLDR或其它文件名即可，以上其它步骤均可跳过。


3_安装程序 (此步是必须的)

   安装程序就是把GYLDR文件自动复制到U盘根目录,
   ghost.img等文件均会被复制到1KG文件夹里。

   相关文件: 3_安装程序.exe
   使用方法: 与一般的安装软件的方法类似,只要按提示操作即可.

二、运行：

1、启动制作好的U盘（包括移动硬盘）
   开机或重启之前插入U盘。启动方法有两种：

   方法一：开机列表选择法。即开机按“F12”键（有的电脑按“ESC”键或“F10”键....），
   屏幕会显示一个驱动器列表。只要用方向键选择以“USB：”开头的那一项回车即可引导。
  （有的电脑必须选择以“HDD：”开头的选项后再选择U盘）
   补充：2012年以后生产的电脑多数不再使用BIOS作为固件，而是采用UEFI作为固件
  （但也提供兼容选项，见硬盘版相关说明），当使用此方法时，开机列表中很有可能没有
   USB选项，怎么办？解决办法是：开机按“Del”键（有的电脑是按“F1”或“F2”，
   有的电脑按“Fn+F2”....）进入UEFI，首先，选择 Devices -> USB setup -> 
   USB Legacy Support 设置为 Enabled。然后，将下方的“备选列表”中的USB选项添加到
   上方的“开机列表”中。


   方法二：BIOS设置优先法。如果上述方法行不通，请使用此方法。开机按“Del”键
  （有的电脑是按“F1”或“F2”，有的电脑按“Fn+F2”....）进入BIOS或UEFI，
   ①首先，方向键↓选择“Integrated Peripherals”回车，再选择“USB Devices Setting”
   回车，将“USB Mass Storage Device Boot Setting”中的U盘一项，
   由原来的“FDD mode”（软盘模式）设置成“HDD mode”（硬盘模式）
   ②然后，按ESC键返回BIOS主界面，再按方向键↓选择“Boot Configuration Features”或
   “Advanced BIOS Features”回车，   选择“Hard Disk Drives”或
   “Hard Disk Boot Priority”回车，按减号“-”键或加号“+”键改变“1st Drive”和
   “2nd Drive”两项的位置，让U盘最终处于第一启动（1st Drive）的位置。
   ③最后按“F10”键，选择“OK”或“Y”回车即可保存并退出BIOS，电脑会自动重启后将
   自动从U盘引导。 


2、3、4、5、6 略

 更详尽的图解说明请看HELP.chm -> 安装运行 -> 优盘版


DOS之家

官网：http://doshome.com/yj
论坛：http://doshome.net/bbs