[autorun]
open=setup.exe
icon=setup.exe,0

[system]
width=800
height=600
button_num=6
button_width=400
button_height=30
bk_image=image\bk.bmp
entry_image=image\entry.bmp
entry_sel_image=image\entry_sel.bmp

APP_NAME=紫图速拍仪

rgb_non_r=0
rgb_non_g=0
rgb_non_g=0

rgb_sel_r=0
rgb_sel_g=0
rgb_sel_g=0

[systeminfo]
pos_x=365
pos_y=300

[Instal_Help]
open=manual\紫图smartscan拍摄管理软件的安装和使用.pdf

[button0]
string_ch=安装SmartScan速拍仪驱动
string_en=Install driver
pos_x=50
pos_y=220
open_32=driver\dpinst32.exe 
open_64=driver\dpinst64.exe 
para=/PATH "driver" /LM
id=0

[button1]
string_ch=安装SmartScan速拍仪TWAIN驱动
string_en=Installation SmartScan TWAIN Driver
pos_x=50
pos_y=270
open_32=setuptwain\setup.exe
open_64=setuptwain\setup.exe
id=1

[button2]
string_ch=安装SmartScan速拍仪软件+TWAIN驱动
string_en=Installation SmartScan Software TWAIN Driver
pos_x=50
pos_y=320
open_32=setuptwainap\setup.exe
open_64=setuptwainap\setup.exe
id=2

[button3]
string_ch=安装SmartScan速拍仪软件+ABBYY FineReader Engine 11
string_en=Installation SmartScan Software
pos_x=50
pos_y=370
open_32=setupocr\setup.exe
open_64=setupocr\setup.exe
id=3

[button4]
string_ch=紫图速拍仪手册
string_en=User Guide
string_tw=紫图速拍仪手册
pos_x=50
pos_y=420
open_32=manual\紫图smartscan拍摄管理软件的安装和使用.pdf
open_64=manual\紫图smartscan拍摄管理软件的安装和使用.pdf
id=4


[button5]
string_ch=退出
string_en=Exit
string_tw=癶
pos_x=50
pos_y=470
open_32=EXIT_INSTALL
open_64=EXIT_INSTALL
id=5


[unreg]
count=3
0=smartscan
1=SmartScanTWAIN
2=SmartScanTWAINAP