7

7. 常规设置

本章主要介绍控制面板的菜单的一些常规设置。

7.1. 系统设置

7.1.1. 省墨设置

用户可以选择省墨设置，降低打印成本，当省墨模式为“打开”时，复印输出的颜色将偏淡。默认设置为“关闭”。

1) 按“菜单”键进入菜单界面。

2) 按方向键“▲”或“▼”选择“3. 系统设置”选项，按“OK”键。

3) 按方向键“▲”或“▼”选择“1. 省墨设置”选项，按“OK”键。

4) 按方向键“▲”或“▼”选择“1. 关闭”，按“OK”键，“1. 关闭”后出现“*”表示关闭省墨设定完成；或按方向键“▲”或“▼”选择“2. 开启”，按“OK”键，“2. 开启”，后出现“*” 表示开启省墨设置完成。

5) 按“菜单”键退出菜单界面，或者选择每级菜单中最后一项“返回上一级”按“OK”键逐级退出菜单界面。

| 注： | • 对于非Wi-Fi机型，Wi-Fi按键作为一键省墨功能。 • 本项菜单如果处于最底层选择“关闭/打开”界面时，通过一键省墨按键改变省墨设置后，菜单显示的选项的“*”号不会立即更新，需要回到上一级菜单再重新进入此菜单，才会显示改变后的省墨设置情况。

7.1.2. 语言设置

“语言设置”用来选择控制面板的显示语言，默认语言为“中文”。

1) 按“菜单”键进入菜单界面。

2) 按方向键“▲”或“▼”选择“3. 系统设置”选项，按“OK”键。

3) 按方向键“▲”或“▼”选择“2. 语言设置”选项，按“OK”键。

| 注： | • 语言设置根据实际区域产品确定所需语言。

7.1.3. 恢复出厂设置

“恢复出厂设置”用来恢复到打印机的默认设置。

1) 按“菜单”键进入菜单界面。

2) 按方向键“▲”或“▼”选择“3. 系统设置”选项，按“OK”键。

3) 按方向键“▲”或“▼”选择“3. 恢复出厂设置”选项，按“OK”键。

7.1.4. 休眠时间设置

设置休眠模式将降低耗电量，“休眠时间设置”可以选择设备进入休眠模式之前的闲置时间，默认设置为1分钟。

1) 按“菜单”键进入菜单界面。

2) 按方向键“▲”或“▼”选择“3. 系统设置”选项，按“OK”键。

3) 按方向键“▲”或“▼”选择“4. 休眠时间设置”选项，按“OK”键。

4) 按方向键“▲”或“▼”，可选择“1分钟” “5分钟” “15分钟” “30分钟” “60分钟”。

| 注： | • 打印机进入休眠状态时，需按节能键或发送打印/扫描作业，才能唤醒打印机。

7.1.5. 网络设置

用户可以通过网络设置，设置网络状态。

1) 按“菜单”键进入菜单界面。

2) 按方向键“▲”或“▼”选择“3. 系统设置”选项，按“OK”键。

3) 按方向键“▲”或“▼”选择“5. 网络设置”选项，按“OK”键。

4) 按方向键“▲”或“▼”选择“1. 有线网络设置”选项，按“OK”键；按方向键“▲”或“▼”选择“1. IPv4”“2. IPv6”。

5) 按方向键“▲”或“▼”选择“2. 无线网络设置”选项，按“OK”键；按方向键“▲”或“▼”选择“1. WPS PIN码模式”。

7.1.6. 网络信息

用户可以通过网络信息，查看网络状态。

1) 按“菜单”键进入菜单界面。

2) 按方向键“▲”或“▼”选择“3. 系统设置”选项，按“OK”键。

3) 按方向键“▲”或“▼”选择“6. 网络信息”选项，按“OK”键。

4) 按方向键“▲”或“▼”选择“1. TCP/IP”“2. Wi-Fi信息”。

5) 选择“1. TCP/IP”选项，按“OK”键，按方向键“▲”或“▼”选择“1. IP地址”“2. 子网掩码”
“3. 网关”。

6) 选择“2. Wi-Fi信息”选项，按“OK”键，按方向键“▲”或“▼”选择“1. MAC地址”
“2. Wi-Fi状态”“3. Wi-Fi通道”“4. SSID信息”（SSID信息仅支持英文字母、数字显示）。