6

6. Pantum 移动打印与移动扫描

6.1. Pantum 移动打印与移动扫描简介

6.1.1. 什么是Pantum 移动打印与移动扫描？

Pantum 移动打印与移动扫描是一款免费应用程序，它允许用户从移动终端直接打印照片、文档、网页和扫描照片、文档。

它将您的移动设备通过 Wi-Fi 接入点连接到无线打印机。配置网络设置只需安装Pantum 移动打印与移动扫描应用程序，它就会自动检测兼容的Pantum 打印机，实现打印与扫描，方便快捷。

6.1.2. 下载Pantum 移动打印与移动扫描

Pantum 移动打印与移动扫描应用程序，可登录奔图官方网站www.pantum.cn/index.html下载。

6.1.3. 支持的移动操作系统

Pantum 移动打印与移动扫描适用于Android 2.3 以上版本的移动操作系统，支持480*800dpi 以上分辨率。

移动扫描支持IOS6.0及以上版本。

6.2. 移动打印操作步骤

6.2.1. 对于 Android 设备

| 注： | •奔图Andriod 系统移动打印，当前产品仅支持TXT文档、图片、网页格式的打印，不支持PDF、Word、Excel、PPT等文档格式打印。

1. 打开打印机电源。

2. 在移动设备上打开 Wi-Fi，连接到奔图打印机 Wi-Fi 热点（例如，热点可能显示为 Pantum-AP-XXXXXX。

若同时有多台奔图WiFi打印机，在选择打印机热点时，请轻按需要使用的打印机的“菜单键”，选择“信息报告”，再选择“打印WiFi配置”，打印机将打印出“WiFi配置信息页”，查看“WiFi配置信息页”中的“SSID”热点名称，用手机连接相应的热点信号。

3.打开“移动打印”App，转到首页。

4. 从菜单选项中选择任何一项以进行打印，此处以“从相册打印”为例， 选择要打印的图片，，单击右上角“打印设置”。

5. 选择打印机、打印份数和纸张尺寸，点击右上角“打印”，开始打印。

| 注： | • 安装“移动打印”App（有多个选项可供选择：二维码、Google Play Store、奔图网站）。 • 扫描打印机上的二维码，浏览 www.pantum.com 或直接从 Google Play Store 下载“移动打印”App，然后将其安装到移动设备上。

6.2.2. 对于 Apple IOS 设备（iPad、iPhone等）

1. 打开打印机电源。

2. 在移动设备上打开 Wi-Fi，连接到奔图打印机 Wi-Fi 热点（例如，热点可能显示为 Pantum-AP-XXXXXX）。

若同时有多台奔图WiFi打印机，在选择打印机热点时，请轻按需要使用的打印机的“菜单键”，选择“信息报告”，再选择“打印WiFi配置”，打印机将打印出“WiFi配置信息页”，查看“WiFi配置信息页”中的“SSID”热点名称，用手机连接相应的热点信号。

3. 选择您要打印的文件（以“照片”文件夹为例）。

4. 点击“照片”图标（如下图所示），打开“照片”文件夹。

5. 选中要打印的照片，弹出如下界面：

6. 点击界面左下角“”图标，进入如下界面：

7. 点击右下角“打印”，弹出如下界面：

8. 点击“选择打印机”，选择相应的打印机。

9. 选择打印份数。

10. 点击“打印”，开始打印进程。

6.3. 移动扫描操作步骤

6.3.1. 对于 Android 设备

1. 打开打印机电源。

2. 在移动设备上打开 Wi-Fi，连接到奔图打印机 Wi-Fi 热点（例如，热点可能显示为 Pantum-AP-XXXXXX）。

3. 打开“移动打印”App，转到首页。

4. 点击“移动扫描”，显示扫描列表。

| 注： | 点击列表中的文件，进入操作界面，可选择“打印选择”或“共享”，具体操作如下图所示： 1) 点击“打印选择”，可打印文件： 2) 点击“共享”，可选择共享应用：

5. 点击右上角“扫描”，进入扫描界面。

6. 按界面上方“点击选择扫描仪”所示，选择扫描仪，弹出如下窗口：

7. 点击“搜索”，页面显示“正在搜索扫描仪”，搜索完成后，点击“确定”。

8. 点击“添加IP地址”时，会进入以下界面，输入IP地址，点击确定。

9. 在界面下方设置扫描参数，单击右上角“开始”，开始扫描。

10. 扫描结束后，点击右上角“完成”按钮，弹出如下界面，提示输入文档标题。

6.3.2. 对于 Apple IOS 设备（iPad、iPhone等）

1. 打开打印机电源。

2. 在移动设备上打开 Wi-Fi，连接到奔图打印机 Wi-Fi 热点（例如，热点可能显示为 Pantum-AP-XXXXXX）。

3. 打开奔图扫描APP（图标如下图），进入如下界面：

4. 点击左侧的“菜单”按钮，进入侧边栏界面，可进入奔图商城、显示帮助文档、查看奔图移动扫描的版本信息与版权信息。

5.点击“奔图扫描”，显示扫描列表：

6. 点击右上角“扫描”，进入扫描界面：

7. 点击“选择扫面仪”，弹出如下窗口：

8. 点击“搜索”，页面显示“正在搜索扫描仪”，搜索完成后，页面显示如下，点击“确定”。

9. 点击导航栏中间的“添加IP地址”按钮时，会进入以下界面：

10. 点击页面底部的扫描参数时，弹出如下参数设置面板：

11. 点击右上角“开始”，开始扫描进程。

12. 扫描结束后，若要继续扫描，可点击右上角“继续”；若扫描完成，可点击左上角“完成”按钮，弹出如下界面，提示输入文档标题。