10

10. 扫描

本打印机提供两种扫描方式：“推扫”即通过打印机本身控制面板操作进行扫描；“拉扫”即通过PC端扫描应用程序进行扫描。

10.1. 推扫

本节介绍如何使用打印机控制面板把文档扫描至电脑上（扫描至PC只能通过USB线连接的方式），具体的操作步骤如下：

1) 将文档面朝下放入玻璃稿台中。

| 注： | • 在复印过程中，请勿打开压盖，以免影响画质。 • 有关“纸张与原稿使用步骤”，请见章节2.5。

2) 按控制面板上的扫描键，按方向键“▲”或“▼”选择“单页扫描”或“合并扫描”，进入扫描模式。

| 注： | • 关于“单页扫描“与”合并扫描“，详见下文10.1.1.及10.1.2。

3) 按“开始“键，开始扫描。

| 注： | • 扫描附件格式：网络扫描支持的附件格式有PDF、TIFF和 JPEG三种，可以通过面板对扫描文件的保存类型进行选择。

10.1.1. 单页扫描

控制面板默认扫描方式为单页扫描。

关于扫描操作的步骤，详见上文章节10.1。

10.1.2. 合并扫描

当您想把多张扫描文档合并成一个PDF文件时，请使用合并扫描功能。

| 注： | • 合并扫描默认扫描成PDF格式的文档。 • 本打印机只能在产品控制面板上进行合并扫描操作。

具体操作如下，

1. 按“扫描”键，进入扫描状态。控制面板默认为单页扫描模式。

2. 按“▲”或“▼”键，进入到选择“合并扫描”模式。

3. 按“开始”键，电脑上弹出扫描进度条界面。

4. 第一页扫描完毕后，控制面板会出现如下内容：

按“开始”键——扫描下一页

按“OK”键——结束扫描

5. 把要继续扫描的文档放入玻璃稿台中，按“开始”键，继续扫描第二页。

6. 重复第五步操作，可以扫描多页，直至按 OK 键结束操作。

7. 结束操作后，应用程序会把 PDF 文档保存到指定的路径下。

10.1.3. 其他扫描功能

1. 扫描到电子邮件

用户可以以文件附件的形式，将黑白或彩色文档扫描到电子邮件应用程序。操作步骤如下：

① 在WEB浏览器的地址栏中键入IP地址，访问打印机内嵌WEB服务器。

② 点击“设置”——“SMTP”，对SMTP协议相关参数进行设置；设置完成后，点击“应用”进行保存。

③ 在左边设置栏点击“邮件地址簿”进入邮箱设置界面。

④ 点击“新增”，弹出如下窗口，编辑联系人名称，输入邮箱地址，点击“提交”。

⑤ 将文档放入稿台。

⑥ 在控制面板按“扫描”键，按“▲”或“▼”键选择“1.单页扫描”或“2.合并扫描”，按OK键。

⑦ 在“1.扫描到”界面，按OK键。

⑧ 按“▲”或“▼”键选择“扫描到Email”，按OK键。

⑨ 按“▲”或“▼”键选择“邮件地址簿”或“群组邮件”，按OK键。

⑩ 按“▲”或“▼”键选择地址或群组后，按OK键；按“开始”键，开始扫描。

设备开始扫描文档并创建文件附件，然后运行电子邮件应用程序，显示等待发送的新信息。

邮件群发功能设置说明：

通过webpage设置群发组组名，在群发组中设置邮件群发的成员，即邮件接收者。当扫描完成后，固件将扫描文件送至邮箱服务器，邮箱服务器再送至所有的群成员。

2. 扫描到FTP

扫描到FTP要保证用户具有网络环境，可以在网络中扫描文件量比较大的文件，需要登录FTP服务器的用户名和密码，需在PC上安装IIS组件。

1) 操作步骤：

① 在WEB浏览器的地址栏中键入IP地址，访问打印机内嵌WEB服务器。

② 点击“设置”——“FTP”，进入FTP设置界面。

③ 点击“新增”，弹出如下窗口，对FTP协议相关参数进行设置，设置完毕后，点击“提交”。

④ 将文档放入稿台。

⑤ 在控制面板按“扫描”键，按“▲”或“▼”键选择“1.单页扫描”或“2.合并扫描”，按OK键。

⑥ 在“1.扫描到”界面，按OK键。

⑦ 按“▲”或“▼”键选择“扫描到FTP”，按OK键。

⑧ 按“▲”或“▼”键选择服务器，按OK键；按“开始”键，开始扫描。

注：

FTP协议相关参数设置内容如下：

FTP传输协议：

FTP服务器：服务器IP地址（如10.10.145.100）

端口号：默认端口号为21

登陆名：如：anonymous

密码：如：（匿名登陆不需要密码）

密码确认：如：（匿名登陆不需要密码）

服务器名称：如：PANTUM

10.2. 拉扫

10.2.1. 奔图扫描应用软件

操作步骤：

1) 鼠标双击PC上的“奔图扫描应用软件”，图标如图所示：

2) 弹出界面如下图所示：

3) 在右侧列表进行扫描设置，单击右下角“扫描”键，开始扫描。

本产品符合TWAIN和Windows成像应用程序（WIA）标准。如果使用支持 TWAIN 或 WIA 标准的程序，则可以访问扫描功能，并可以将图像直接扫描到打开的程序中。本手册以office软件（Word与Excel）与Photoshop软件为例，展示操作方法。

10.2.2. TWAIN扫描驱动程序

10.2.2.1. 用Office软件（Word与Excel）

操作步骤：

1) 操作快捷键：Alt+I+P+S， 调出程序窗口。

2) 点开“设备”选项，选择TWAIN扫描，点击下方“自定义插入”按钮。

3) 弹出窗口后，在右侧“基础设置”、“高级设置”列表中设置扫描信息，点击“扫描”按钮，开始扫描。

注：点击下方“端口”按钮可选择扫描端口，如下图所示：

10.2.2.2. 用Photoshop软件

操作步骤：

1) 打开Photoshop软件，点击左上角“文件”—“导入”,选择TWAIN扫描，如图所示：

2) 弹出窗口后，操作步骤详见10.2.2.1.步骤3。

10.2.3. WIA扫描驱动程序

10.2.3.1. WIA1.0扫描（Windows XP / Windows Server 2003）

1. 用Office软件（Word与Excel）

操作步骤：

1) 操作快捷键：Alt+I+P+S， 调出程序窗口。

2) 点开“设备”选项，选择WIA扫描，点击下方“自定义插入”按钮。

3) 弹出窗口如图所示，设置扫描信息。

4) 点击上图左下角“调整已扫描照片的质量”，弹出高级属性界面，可进行扫描设置；设置完成后，点击下方“确定”按钮，再点击“扫描”按钮，开始扫描。

2. 用Photoshop软件

操作步骤：

1) 打开Photoshop软件，点击左上角“文件”—“导入”,选择WIA扫描，如图所示：

2) 弹出窗口后，操作步骤详见10.2.3.1.步骤3、4。

10.2.3.2. WIA 2.0扫描（Windows Vista / Windows Server 2008及以后）

操作步骤：

1) 点击桌面左下角“开始”—“所有程序”—“设备和打印机”。

2) 弹出窗口后，选择要使用的打印机，单击鼠标右键，选择“设置为默认打印机”选项。

3) 点击上方选项栏“开始扫描”选项。

4) 弹出窗口后，进行扫描设置，点击右下角“扫描”，开始扫描进程。

10.2.4. 取消扫描作业

文档在扫描中，取消作业可以通过两种方式：

1) 按控制面板上的“取消”键进行取消作业。

2) 在PC端扫描进度条界面点击取消按钮，进行取消作业。

10.3. Mac系统扫描

10.3.1. ICA扫描

10.3.1.1. 通过“打印与扫描”打开ICA

操作步骤：

1.打印机驱动程序安装完成后，点击电脑桌面左下角图标“系统偏好设置”。

2.弹出窗口后，点击“打印与扫描”按钮。

3.弹出窗口后，选择“扫描”按钮。

4.点击“打开扫描仪”，弹出扫描窗口。

5.点击右下角“显示详细信息”，设置扫描参数。

6.点击右下角“扫描”按钮，开始扫描进程。

10.3.1.2. 通过应用程序调用ICA

操作步骤：

1) 点击电脑桌面左下角“Finder”图标，或在键盘上操作快捷键command+shift+C打开电脑窗口，在“应用程序”中找到“图像捕捉”（也可操作command+shift+A直接跳到“应用程序”），点击打开应用。

2) 在左侧列表中选择打印机后，在右侧列表设置扫描参数，点击右下角“扫描”，开始扫描进程。

10.3.2. TWAIN扫描

以Photoshop软件为例。

操作步骤：

1) 打开Photoshop软件，点击左上角“文件”—“导入”,选择TWAIN扫描，如图所示：

2) 弹出窗口后，操作步骤详见10.2.2.1.步骤3。